|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Выходное напряжение | до 60 кВ действующие значения симметричное |
| Погрешность измерения напряжения | в диапазоне 0 ... 60 кВ составляет ±1 кВ |
| Скорость нарастания напряжения | в диапазоне 0.5...10 кВ/с (2кВ/c для ГОСТ6581-75) |
| Разрешение измеряемого выходного напряжения | 0.1 кВ |
| Электропитание | 85 В ... 264 В (47 Гц ... 63 Гц) или 12 В внешнее питание |
| Потребляемая мощность | 60 ВА |
| Перезаряжаемая батарея | 1 x 12В / 7,2Ач (встроенная, в стандартном комплекте поставки) |
| Время выключения подачи напряжения при наступлении пробоя диэлектрика | < 5мкс |
| Измерение температуры масла | 0 ... 100 °C |
| Разрешение температура | 1 °C |
| Дисплей | ЖК 2,8" цветной, поддерживает русский язык |
| Программное обеспечение | "BA 60 Control Center" для обработки результатов измерений (в том числе в графическом виде) включено в комплект поставки |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Рабочая температура | -5° ... 45 °C |
| Температура хранения | -20 ... +60 °C |
| Относительная влажность | Без конденсации |